**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**1.ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

**1.1. Изисквания по предназначение.**

1.1.1 Единична кабина с три седящи места;

1.1.2. Да е с дизелов двигател с турбокомпресор с обем на двигателя минимум 4200 куб.см и мощност на двигателя минимум 110 kW;

1.1.3. Скоростната кутия да бъде ръчна, 5 степенна плюс задна скорост;

1.1.4. Технически допустима максимална маса на превозното средство – от 7000 кг до 7500 кг;

1.1.5. Брой оси – 2 ,задна ос с двойна гума;

1.1.6. Окачване : ресьорно окачване на двете оси;

1.1.7. Тристранен самосвал /товарна част/ : дължина не по малко от 400 см. и ширина, не по-малко от 220 см;

1.1.8. Да е с производство и първа регистрация след 01.01.2003 г.;

1.1.9. Пробег – максимум 200 000 км.;

1.1.10. Ляв волан.

**1.2. Допълнително оборудване.**

1.2.1. Анти блокираща система;

1.2.2. Централно заключване;

1.2.3. Климатична система;

1.2.4. Да има аудио система;

1.2.5. Серво усилвател на волана;

1.2.6. Оборудване на шасито: Теглич – 2 бр., тип буфер и тип ябълковиден.

**Екологична категория : минимум EURO ІІІ**

**Гаранционен срок**– 6 месеца или 10 000 км., което от двете настъпи по-рано, считано от датата на предаване на МПС с двустранно подписан приемо-предавателен протокол на Възложителя.